Ausschreibungstext Tanksonde KNX SO250

Tanksonde für das KNX-Bus-System zur Erfassung der Füllmenge von Flüssigkeiten in Tanks und zur Distanzmessung. Bestehend aus Auswertegerät und Ultraschall-Mess-Sonde. Auswertegerät mit Display und Tastenfeld (Anzeige von Füllstand/Abstand, Einstellung der Messung). Schnittstellen: KNX-Bussteckklemme, 2 zusätzliche Ausgangs-Relais. Hilfs-spannung 230 V. Konfiguration über ETS: 5 Grenzwerte, 57 Kommunikationsobjekte.
Mess-Sonde medienbeständig für Wasser und Heizöl, Messbereich 12…250 cm.
Maße: Auswertegerät für Reiheneinbau (7 Teilungseinheiten), 123 x 89 x 61 (B x H x T in mm). Sonden-Durchmesser ca. 60 mm, Höhe ca. 45 mm, Gewinde 1½ Zoll, Kabellänge 10 m.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70151 KNX SO250

Ausschreibungstext Tanksonde KNX SO250 basic

Tanksonde für das KNX-Bus-System zur Erfassung der Füllmenge von Flüssigkeiten in Tanks und zur Distanzmessung. Bestehend aus Auswertegerät und Ultraschall-Mess-Sonde, Anschluss über BNC-Stecker. Bus-Kommunikation und Spannungsversorgung über KNX-Bussteckklemme. Konfiguration über ETS: 5 Grenzwerte, 57 Kommunikationsobjekte.
Mess-Sonde medienbeständig für Wasser und Heizöl, Messbereich 12…250 cm.
Maße: Auswertegerät für Reiheneinbau (3 Teilungseinheiten), 53 x 88 x 60 (B x H x T in mm). Sonden-Durchmesser ca. 60 mm, Höhe ca. 45 mm, Gewinde 1½ Zoll, Kabellänge 10 m.

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 70153 KNX SO250 basic