Ausschreibungstext Wetterstation Suntracer KNX-GPS light

Wetterstation für das KNX-Bus-System. Erfassung von Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag (beheizter Sensor), Temperatur. Berechnung des Sonnenstands. 
GPS-Empfänger (Uhrzeit, Datum, Position), Kalender- und Wochenzeitschaltuhr. 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 222 Kommunikationsobjekte. 
Inkl. Kombi-Halterung für Wand-/Mastmontage. Maße 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 3090 Suntracer KNX-GPS light 230 V AC, 3094 Suntracer KNX-GPS light 12-40 V DC