Ausschreibungstext Wetterstation Suntracer KNX-GPS

Wetterstation für das KNX-Bus-System. Erfassung von Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag (beheizter Sensor), Temperatur. Berechnung des Sonnenstands. GPS-Empfänger (Uhrzeit, Datum, Position), Kalender- und Wochenzeitschaltuhr. Integrierte Beschattungssteuerung, Schattenkanten- und Lamellennachführung für 6 Fassaden. 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 254 Kommunikationsobjekte. 
Inkl. Kombi-Halterung für Wand-/Mastmontage.
Maße 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 3093 Suntracer KNX-GPS